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2026年“安科慧生杯”全国第二十次水泥化学分析大对比结果报表

	参加单位
	（盖章）
	联系人
	
	邮编
	

	通讯地址
	
	电  话
	
	邮箱
	


	检验项目
	CCQTC2026－1

硅酸盐水泥熟料
	CCQTC2026－2

石膏
	CCQTC2026－3

粉煤灰
	CCQTC2026－4

普通硅酸盐水泥（组分）
	检验设备（型号、生产厂家）

	烧失量(%)(精确至0.01%)
	
	/
	
	/
	高温炉：

	SiO2(%)(精确至0.01%)
	
	/
	/
	/
	

	Fe2O3(%)(精确至0.01%)
	
	/
	/
	/
	

	Al2O3(%)(精确至0.01%)
	Al2O3 □; Al2O3+TiO2 □
	/
	/
	/
	

	CaO(%)(精确至0.01%)
	
	/
	/
	/
	

	MgO(%)(精确至0.01%)
	
	/
	/
	/
	

	SO3(%)(精确至0.01%)
	
	
	
	/
	

	K2O(%)(精确至0.01%)
	
	/
	
	/
	火焰光度计：

	Na2O(%)(精确至0.01%)
	
	/
	
	/
	

	不溶物(%)(精确至0.01%)
	
	/
	/
	/
	

	Cl－(%)(精确至0.001%)
	
	
	/
	/
	电位滴定仪：

	f-CaO(%)(精确至0.01%)
	
	/
	
	/
	f-CaO测定仪：

	附着水(%)(精确至0.01%)
	/
	
	/
	/
	

	结晶水(%)(精确至0.01%)
	/
	
	/
	/
	

	火山灰质混合材料或粉煤灰组分(%)(精确至0.1%)
	/
	/
	/
	
	水泥组分测定仪：
砂芯漏斗：

	粒化高炉矿渣组分(%)(精确至0.1%)
	/
	/
	/
	
	

	石灰石组分(%)(精确至0.1%)
	/
	/
	/
	
	二氧化碳测定仪：

	备注
	（1）硅酸盐水泥熟料按GB/T176-2025《水泥化学分析方法》；（2）石膏按GB/T 5484-2024《石膏化学分析方法》直接测定，报出结果以收到基表示；（3）粉煤灰按GB/T176-2025《水泥化学分析方法》；（4）普通硅酸盐水泥（组分）按GB/T 12960-2019《水泥组分的定量测定》；（5）三氧化二铝结果一栏请选择三氧化二铝含量或者铝钛合量，在结果后面的□内划√；（6）收到大对比样品后请放置在干燥器内保存；粉煤灰样品检验前在105℃～110℃的烘箱中烘样2小时，在干燥器中冷却后称样；其他样品不烘样；（7）大对比统计结果以全国水泥大对比管理平台上填报的检验结果为准。


批准人：                            审核人：                            填报人：                                                         填写日期：          年    月    日                                                                                                                                   

请于2026年7月21日前将加盖公章后的检验结果报表扫描件或照片上传，网址：http://cem.ctc.ac.cn/；
全国水泥大对比管理平台操作指南详见官网，如有问题请及时与国家水泥质量检验检测中心联系；        联系人：张 格   梁慧超     联系电话：010-51167482,13381289889
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